国家税务总局深圳市税务局2024年税务人智慧办公平台服务器采购项目A包（服务器设备）

技术要求

1、业务专网区-通用计算服务器1

货物名称	序号	指标分类	一级指标	二级指标	招标技术要求	是否需在响应栏给出信息
业务专网区-通用计算服务器1	1	产品规格	CPU规格	★CPU信息	投标供应商需在投标技术响应栏中给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽。	是
2
主板规格	★主板支持的CPU和内存情况	投标供应商需在投标技术响应栏中给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量。	是
3
★主板内存槽数量	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个。
4
★主板存储接口	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。
5
★PCIe插槽接口	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。
6
★主板PCIe插槽数量及规格	高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个。
7
内存规格	★内存数量	≥16。
8
★内存规格	≥DDR4。
9
★内存通道	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确。
10
存储规格	★硬磁盘实配容量	实配固态盘单盘可用容量不小于480GB。
11
★硬盘实配数量	配置≥1 块企业级 SSD 盘。
12
★硬盘规格	投标供应商需在投标技术响应栏中给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘。	是
13
★硬盘插槽数量	机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块。
14
网络规格	★网口速率和数量	配置≥4个千兆RJ45网口、≥1块独立双口10Gb光纤网卡，并满配兼容多模模块（SFP+）。
15
外部接口规格	★显示接口	显示接口类型支持VGA。
16
★USB接口	配备不少于2个USB3.0接口
17
电源规格	★电源模块数量	提供220VAC/240HVDC交直流兼容电源 * 2；
根据机房环境提供电源线；
18
★电源功率	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
19
整机规格	★外观和结构	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f) 2U机架式服务器; g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。
20
★尺寸（高×宽×深）	投标供应商需在投标技术响应栏中给出产品尺寸；	是
21
★尺寸要求	设计应遵循标准化、系列化的要求；
机箱的内部结构符合通用部件的安装需要；
22
★环境适应性	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～ 35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa
23
★机械环境适应性	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定；
24
★噪声	符合GB/T 9813.3的有关规定，投标供应商需在投标技术响应栏中给出具体测试值。	是
25	功能要求	主板功能	★主板外部接口种类	支持USB、显示、管理等接口，如USB3.0、VGA、BMC管理端口。
26
网络功能	★网络功能	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
27
CPU功能	★计算处理	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
28
★密码算法实现	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定。
29
电源功能	★电源热插拔	整机电源模块应具备热插拔功能。
30
★电源过流保护	支持过流及短路保护的功能。
31
整机功能	★散热方式	整机支持风冷或液冷等散热方式。
32
管理系统功能	★BMC固件基础功能	1) 支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能
33
★BIOS固件基础功能	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能。
34
★远程控制	支持远程关机和重新启动功能。
35
中文信息处理功能	★中文信息处理	符合GB 18030的有关规定。
36	安全要求	关键部件安全要求	★关键部件安全要求	CPU应当符合安全可靠测评要求（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）。
37
固件安全要求	★故障检测	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。
38
系统安全要求	★弱口令字典检查	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令。
39
★白名单访问控制	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制。
40
★二次鉴别	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作。
41
★密码证书安全加密存储	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。
42
★敏感信息安全加密传输	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息。
43
信息安全要求	★研发过程安全	投标供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。
44
物理安全	★物理安全	安全要求应符合GB 4943.1的规定。
45
限用物质的限量要求	★限用物质的限量要求	限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求。
46	性能要求	CPU性能	★CPU主频	≥2.6GHz。
47
★单 CPU 核数	≥64。
48
★单 CPU 末级缓存容量	≥16MB。
49
内存性能	★单内存模块容量	≥32GB。
50
内存性能	★内存速率	≥2666MT/s。
51
电源能耗	★电源能耗	符合GB/T 9813.3的有关规定。
52	兼容要求	部件兼容性要求	★内存兼容性	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。
53
★固态存储兼容性	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
54
★网卡兼容性	网卡应适配两种或以上厂商产品。
55
★功能卡兼容性	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
56
外设兼容性	★外设兼容性	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
57
软件兼容性	★数据库兼容	兼容3个及以上厂商的数据库产品。
58
★中间件兼容	兼容3个及以上厂商的中间件产品。
59
★平台软件兼容	兼容3个及以上厂商的大数据平台。
60	可靠性要求	整机可靠性要求	★整机可靠性	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。
61
★风扇可靠性	风扇寿命应不低于40000h。
62
★部件可靠性	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。
63	功能要求	RAID卡功能	▲RAID级别RAID卡支持	RAID卡支持raid0/1/5/6/10。
64	产品规格	RAID卡规格	RAID 卡支持的 SAS接口数	≥8。
65	产品规格	CPU规格	★CPU配置	配置≥2颗ARM架构处理器。
66
内存规格	★内存配置	内存总容量≥512 GB。
67	兼容要求	云兼容性	★云兼容性	所投服务器实现兼容适配目前深圳金税云所使用的云版本（TCE 3.10）。
68	配件要求	配件规格	★配件规格	提供上架用导轨(按上架机柜尺寸配置)。
69	产品认证	产品认证	★产品认证	产品获得中国强制性产品认证（CCC认证）。
70	功能要求	raid卡	★Raid卡	RAID卡：1块，带宽≥6Gbps，支持SAS、SATA硬盘；
支持超级电容做掉电保护；至少配置1GB缓存。
71	绿色要求	绿色数据中心	★绿色数据中心	所投产品符合《绿色数据中心政府采购需求标准》中数据中心信息（IT）设备及配套设备的相应要求。

2、业务专网区-通用存储服务器1

货物名称	序号	指标分类	一级指标	二级指标	招标技术要求	是否需在响应栏给出信息
业务专网区-通用存储服务器1	1	产品规格	CPU规格	★CPU信息	投标供应商需在投标技术响应栏中给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽。	是
2
主板规格	★主板支持的CPU和内存情况	投标供应商需在投标技术响应栏中给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量。	是
3
★主板内存槽数量	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个。
4
★主板存储接口	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。
5
★PCIe插槽接口	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。
6
★主板PCIe插槽数量及规格	高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个。
7
内存规格	★内存数量	≥16。
8
★内存规格	≥DDR4。
9
★内存通道	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确。
10
存储规格	★硬磁盘实配容量	实配企业级 SSD 盘单盘可用容量不小于480GB；
实配企业级 NVME SSD单盘可用容量不小于6.4TB；
实配SATA HDD 盘单盘可用容量不小于12TB。
11
★硬盘实配数量	配置≥1块企业级 SSD 盘，配置≥2 块企业级 NVME SSD 盘，配置≥10 块 SATA HDD 盘。
12
★硬盘规格	投标供应商需在投标技术响应栏中给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘。	是
13
★硬盘插槽数量	机箱高度为存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。
14
网络规格	★网口速率和数量	配置≥4个千兆RJ45网口、≥1块独立双口10Gb光纤网卡，并满配兼容多模模块（SFP+）。
15
外部接口规格	★显示接口	显示接口类型支持VGA。
16
★USB接口	配备不少于2个USB3.0接口
17
电源规格	★电源模块数量	提供220VAC/240HVDC交直流兼容电源 * 2；
根据机房环境提供电源线；
18
★电源功率	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
19
整机规格	★外观和结构	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f) 2U机架式服务器; g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。
20
★尺寸（高×宽×深）	投标供应商需在投标技术响应栏中给出产品尺寸；	是
21
★尺寸要求	设计应遵循标准化、系列化的要求；
机箱的内部结构符合通用部件的安装需要；
22
★环境适应性	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～ 35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa
23
★机械环境适应性	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定；
24
★噪声	符合GB/T 9813.3的有关规定，投标供应商需在投标技术响应栏中给出具体测试值。	是
25	功能要求	主板功能	★主板外部接口种类	支持USB、显示、管理等接口，如USB3.0、VGA、BMC管理端口。
26
网络功能	★网络功能	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
27
CPU功能	★计算处理	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
28
★密码算法实现	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定。
29
电源功能	★电源热插拔	整机电源模块应具备热插拔功能。
30
★电源过流保护	支持过流及短路保护的功能。
31
整机功能	★散热方式	整机支持风冷或液冷等散热方式。
32
管理系统功能	★BMC固件基础功能	1) 支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能
33
★BIOS固件基础功能	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能。
34
★远程控制	支持远程关机和重新启动功能。
35
中文信息处理功能	★中文信息处理	符合GB 18030的有关规定。
36	安全要求	关键部件安全要求	★关键部件安全要求	CPU应当符合安全可靠测评要求（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评，并承诺在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心的网站上可查看安全可靠测评结果）。
37
固件安全要求	★故障检测	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。
38
系统安全要求	★弱口令字典检查	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令。
39
★白名单访问控制	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制。
40
★二次鉴别	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作。
41
★密码证书安全加密存储	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。
42
★敏感信息安全加密传输	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息。
43
信息安全要求	★研发过程安全	生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。
44
物理安全	★物理安全	安全要求应符合GB 4943.1的规定。
45
限用物质的限量要求	★限用物质的限量要求	限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求。
46	性能要求	CPU性能	★CPU主频	≥2.6GHz。
47
★单 CPU 核数	≥64。
48
★单 CPU 末级缓存容量	≥16MB。
49
内存性能	★单内存模块容量	≥32GB。
50
内存性能	★内存速率	≥2666MT/s。
51
电源能耗	★电源能耗	符合GB/T 9813.3的有关规定。
52	兼容要求	部件兼容性要求	★内存兼容性	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。
53
★固态存储兼容性	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
54
★网卡兼容性	网卡应适配两种或以上厂商产品。
55
★功能卡兼容性	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
56
外设兼容性	★外设兼容性	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
57
软件兼容性	★数据库兼容	兼容3个及以上厂商的数据库产品。
58
★中间件兼容	兼容3个及以上厂商的中间件产品。
59
★平台软件兼容	兼容3个及以上厂商的大数据平台。
60	可靠性要求	整机可靠性要求	★整机可靠性	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。
61
★风扇可靠性	风扇寿命应不低于40000h。
62
★部件可靠性	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。
63	功能要求	RAID卡功能	▲RAID级别RAID卡支持	RAID卡支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60。
64	产品规格	RAID卡规格	RAID 卡支持的 SAS接口数	≥8。
65	产品规格	CPU规格	★CPU配置	配置≥2颗ARM架构处理器。
66
内存规格	★内存配置	内存总容量≥512 GB。
67	兼容要求	云兼容性	★云兼容性	所投服务器实现兼容适配目前深圳金税云所使用的云版本（TCE 3.10）。
68	配件要求	配件规格	★配件规格	提供上架用导轨(按上架机柜尺寸配置)。
69	产品认证	产品认证	★产品认证	产品获得中国强制性产品认证（CCC认证）。
70	产品一致性	产品一致性	★产品一致性	投标供应商所投产品需与“业务专网区-通用计算服务器1”为同一品牌。
71	功能要求	raid卡	★Raid卡	RAID卡：1块，带宽≥6Gbps，支持SAS、SATA硬盘；
支持超级电容做掉电保护；至少配置1GB缓存。
72	绿色要求	绿色数据中心	★绿色数据中心	所投产品符合《绿色数据中心政府采购需求标准》中数据中心信息（IT）设备及配套设备的相应要求。
3、业务专网区-通用存储服务器2

货物名称	序号	指标分类	一级指标	二级指标	招标技术要求	是否需在响应栏给出信息
业务专网区-通用存储服务器2	1	产品规格	CPU规格	★CPU信息	投标供应商需在投标技术响应栏中给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽。	是
2
主板规格	★主板支持的CPU和内存情况	投标供应商需在投标技术响应栏中给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量。	是
3
★主板内存槽数量	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个。
4
★主板存储接口	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种。
5
★PCIe插槽接口	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容。
6
★主板PCIe插槽数量及规格	高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个。
7
内存规格	★内存数量	≥32。
8
★内存规格	≥DDR4。
9
★内存通道	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确。
10
存储规格	★硬磁盘实配容量	实配企业级 SSD 盘单盘可用容量不小于480GB；
实配企业级 NVME SSD单盘可用容量不小于7.68TB。
11
★硬盘实配数量	配置≥1块企业级 SSD 盘，配置≥4块企业级 NVME SSD 盘。
12
★硬盘规格	投标供应商需在投标技术响应栏中给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘。	是
13
★硬盘插槽数量	机箱高度为存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。
14
网络规格	★网口速率和数量	配置≥4个千兆RJ45网口、≥1块独立双口10Gb光纤网卡，并满配兼容多模模块（SFP+）。
15
外部接口规格	★显示接口	显示接口类型支持VGA。
16
★USB接口	配备不少于2个USB3.0接口
17
电源规格	★电源模块数量	提供220VAC/240HVDC交直流兼容电源 * 2；
根据机房环境提供电源线；
18
★电源功率	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
19
整机规格	★外观和结构	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f) 2U机架式服务器; g) 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确。
20
★尺寸（高×宽×深）	投标供应商需在投标技术响应栏中给出产品尺寸；	是
21
★尺寸要求	设计应遵循标准化、系列化的要求；
机箱的内部结构符合通用部件的安装需要；
22
★环境适应性	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～ 35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa
23
★机械环境适应性	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定；
24
★噪声	符合GB/T 9813.3的有关规定，投标供应商需在投标技术响应栏中给出具体测试值。	是
25	功能要求	主板功能	★主板外部接口种类	支持USB、显示、管理等接口，如USB3.0、VGA、BMC管理端口。
26
网络功能	★网络功能	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。
27
CPU功能	★计算处理	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O 部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。
28
★密码算法实现	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T 0028的相关规定。
29
电源功能	★电源热插拔	整机电源模块应具备热插拔功能。
30
★电源过流保护	支持过流及短路保护的功能。
31
整机功能	★散热方式	整机支持风冷或液冷等散热方式。
32
管理系统功能	★BMC固件基础功能	1) 支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish 等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能
33
★BIOS固件基础功能	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能。
34
★远程控制	支持远程关机和重新启动功能。
35
中文信息处理功能	★中文信息处理	符合GB 18030的有关规定。
36	安全要求	关键部件安全要求	★关键部件安全要求	CPU应当符合安全可靠测评要求（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）。
37
固件安全要求	★故障检测	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。
38
系统安全要求	★弱口令字典检查	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令。
39
★白名单访问控制	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制。
40
★二次鉴别	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作。
41
★密码证书安全加密存储	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法。
42
★敏感信息安全加密传输	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息。
43
信息安全要求	★研发过程安全	生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。
44
物理安全	★物理安全	安全要求应符合GB 4943.1的规定。
45
限用物质的限量要求	★限用物质的限量要求	限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求。
46	性能要求	CPU性能	★CPU主频	≥2.6GHz。
47
★单 CPU 核数	≥64。
48
★单 CPU 末级缓存容量	≥16MB。
49
内存性能	★单内存模块容量	≥32GB。
50
内存性能	★内存速率	≥2666MT/s。
51
电源能耗	★电源能耗	符合GB/T 9813.3的有关规定。
52	兼容要求	部件兼容性要求	★内存兼容性	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。
53
★固态存储兼容性	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格。
54
★网卡兼容性	网卡应适配两种或以上厂商产品。
55
★功能卡兼容性	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。
56
外设兼容性	★外设兼容性	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。
57
软件兼容性	★数据库兼容	兼容3个及以上厂商的数据库产品。
58
★中间件兼容	兼容3个及以上厂商的中间件产品。
59
★平台软件兼容	兼容3个及以上厂商的大数据平台。
60	可靠性要求	整机可靠性要求	★整机可靠性	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h。
61
★风扇可靠性	风扇寿命应不低于40000h。
62
★部件可靠性	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。
63	功能要求	RAID卡功能	▲RAID级别RAID卡支持	RAID卡支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60。
64	产品规格	RAID卡规格	RAID 卡支持的 SAS接口数	≥8。
65	产品规格	CPU规格	★CPU配置	配置≥2颗ARM架构处理器。
66
内存规格	★内存配置	内存总容量≥1024 GB。
67	兼容要求	云兼容性	★云兼容性	所投服务器实现兼容适配目前深圳金税云所使用的云版本（TCE 3.10）。
68	配件要求	配件规格	★配件规格	提供上架用导轨(按上架机柜尺寸配置)。
69	产品认证	产品认证	★产品认证	产品获得中国强制性产品认证（CCC认证）。
70	产品一致性	产品一致性	★产品一致性	投标供应商所投产品需与“业务专网区-通用计算服务器1”为同一品牌。
71	功能要求	raid卡	★Raid卡	RAID卡：1块，带宽≥6Gbps，支持SAS、SATA硬盘；
支持超级电容做掉电保护；至少配置1GB缓存。
72	绿色要求	绿色数据中心	★绿色数据中心	所投产品符合《绿色数据中心政府采购需求标准》中数据中心信息（IT）设备及配套设备的相应要求。

商务要求

序号	目录	招标商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1	原厂维保	免费保修期内的维保服务由产品原厂商提供，出具原厂商售后服务承诺函（格式自拟）。
2	关于服务响应	★服务响应：

a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，1个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；

c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；

d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。
3	关于服务周期	★服务周期:

产品免费服务周期（含换件和维修）为5年，提供介质保留服务；

设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；

产品停止服务时间应提前1年告知客户；

d) 产品发布日期需在随机文件中明确。
4	关于工具要求	★工具要求:

投标供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。
5	关于驱动安装升级指引	★驱动安装升级指引:

投标供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。
6	关于管理软件	★管理软件:

具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。
7	关于厂家升级产品	★厂家升级产品软件与扩容服务：

投标供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力。
8	关于上门服务	★提供上门服务:

根据采购人需要提供上门服务。

9	抗干扰性	★抗干扰性:

当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。
10	供应能力证明	★供应能力证明:

投标供应商提供的供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。

（二）其他商务要求
1	关于交货	★1.1交货地点：深圳市宝安区沙井税务所
★1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。
★1.3签订合同后 10 天（日历日）内交货。
2	关于验收	★2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
★2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。
3	关于违约	★3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10%的违约金并按主管部门相关规定处理。
★3.2中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。
4	关于付款	★付款要求：

a.在本合同签署之后，供应商向采购人提供发票、银行帐号并经甲方采购人审核通过后20个工作日内，甲方采购人向乙方供应商支付合同总价的50%作为合同硬件设备的预首付款。

b.系统初验合格后，乙方供应商向甲方采购人提供发票及银行帐号并经甲方采购人审核通过后20个工作日内，甲方采购人向乙方供应商支付合同总价的40%；系统初验合格后系统将进入30天的系统试运行期。系统试运行期结束后进行系统终验。

c.系统终验合格后，乙方供应商向采购人提供发票及银行帐号并经采购人审核通过后20个工作日内，采购人向供应商支付剩余的合同总价的10% 。

d.金额包括运保费、税费等一切费用。

e.采购人不另支付出设备总费用外的任何其他费用。
5	关于包装及运输	★标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定。
6	关于培训	★培训服务:

投标供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。